1. **采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 名称 | 总价（万元） | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品 |
| 1 | 口腔飞沫防护仪 | 9.6 | 2 | 台 | 否 |

**二、技术要求**

1.真空度：≤10kpa；

2.流量：≤280m3/H；

3.最高转速：＜12200RPM；

4.抽水量：0～300（ml/分钟）；

5.空气净化度：有效过滤99.9%，0.3um以上的灰尘颗粒；

6.吸引臂：任意位置可停留，旋转；

7.运行方式：间歇运行；