# 第四章 采购项目技术、商务及其他要求

**一、 项目概述**

采购一批复印纸和热敏纸，满足医院办公和临床工作需要。该项目使用2022年预算资金。

**二、 项目清单及要求**

**（一）项目名称、技术规格和配置要求、数量**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术规格和配置要求** | **数量** | **采购项目的实质性要求** | **所属****行业** | **允许进口产品** | **核心产品** |
| 1 | 复印纸 | 1．施胶度≥1.5mm，包装上必须标注有全木浆静电复印纸： 2．定量≥70g/㎡； 3．厚度≥98um； 4．挺度：纵向：≥90mN，横向：≥37mN; 5．平滑度 ： 两面均匀 ， 正 面 ： ≥ 18S， 反 面 ≥ ： 18S; 6．不透明度：≥93%; 7．尘埃度：≤16： 8．白度88~120%; 9.宽210mm长297mm;10．成交供应商须提供国家轻工业纸张质量监督检测站或国家纸制品质量检验检测中心等国家级权威机构出具的符合GB/T24988-2020优等品的检验检测报告。11.每箱8包，每包≥500页 | 7000箱 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 是 |
| 2 | 热敏纸 | 1．热敏纸宽度为80mm，管芯外径≤26mm，热敏纸可使用长度≥30米； 2．纸张定量55g-65g; 3．正面平滑度≥670S; 4．紧度≥1．Og/cm2: 5．显色部分耐光性能≥0.9，显色部分耐热性能≥0.9，显色部分耐湿性能≥0.9； 6．热敏纸具有防水、防油、防酒精，热敏纸打印后字迹、符号等完好程度≥1年 ； 7．选用优等品原纸，无屑粉，切口平整，过机流畅，涂层均匀，打印清晰；8．成交供应商须提供国家轻工业纸张质量监督检测站或国家纸制品质量检验检测中心等国家级 权威机构出具符合Q/T215-2020检验检测报告。9.每箱100卷，每卷≥30米 | 2200箱 | - | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 否 | 否 |

**（二）技术、商务及其他要求**

 2.1.3 商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **招标/采购要求** |
| 1 | 交货时间/工期要求 | 签订合同后7日 |
| 2 | 交货地点 | 绵阳市中心医院 |
| 3 | 履约、验收要求与标准 | 采购人组织项目验收，按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《绵阳市财政局关于进一步加强履约验收管理的通知》（绵财采〔2019〕22号）及招标文件要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 验收合格交付报账资料后90日内支付100%货款。 |
| 5 | 对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施 | 同 上 |
| 6 | 质保及售后服务要求 | 保修1年 |
| 7 | 其他 | 无 |