附件：项目采购需求文件

**技术要求和规格**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**单一产品采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人代表或采购人代表委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。**

**非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定，并载明在招标文件的货物需求及技术要求中，本次招标中所有产品品牌均对应相同的就视为核心产品品牌相同。**

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后7个工作日内付合同价款的97％，余款质保期满后（自验收合格起计）15日内无任何质量问题一次付清。 |
| 2 | 供货地点 | 岳西县医院（招标人指定地点） |
| 3 | 供货期限 | 20日历天内验收合格 |

### 二、技术要求一览表（神经外科手术器械包1套）

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 产品注册名称 | 型号规格 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 显微剪 | 230×15 直★ | 特级不锈钢黑色枪形220mm直 | 把 | 1 | 　 |
| 2 | 显微剪 | 230×15 弯★ | 特级不锈钢黑色枪形220mm弯 | 把 | 1 | 　 |
| 3 | 显微镊 | 230枪状无齿 | 钛合金蓝色枪形230mm无齿 | 把 | 1 | 　 |
| 4 | 显微镊 | 230枪状横齿 | 钛合金蓝色枪形230mm横齿 | 把 | 1 | 　 |
| 5 | 显微镊 | 230枪状1\*2齿 | 钛合金蓝色枪形230mmx1x2齿 | 把 | 1 | 　 |
| 6 | 显微镊 | 230枪状勺状 | 钛合金蓝色枪形210mmx3.0勺状 | 把 | 1 | 　 |
| 7 | 显微镊 | 230枪状环状★ | 钛合金蓝色枪形230mmx2.0环状 | 把 | 1 | 　 |
| 8 | 显微剥离器 | 圆形长210 杆状Φ3.0 | 钛合金蓝色直杆210mm 3mm 圆形 上弯 | 把 | 1 | 　 |
| 9 | 显微剥离器 | 叶片型长220 杆状Φ2.0 | 钛合金蓝色直杆210mm 2mm 叶片状 微弯 | 把 | 1 | 　 |
| 10 | 显微剥离器 | 叶片型长220 杆状直Φ1.5 | 钛合金蓝色直杆210mm 1.5mm 叶片状 微弯 | 把 | 1 | 　 |
| 11 | 刮匙 | 环形匙状杆状直Φ2.0★ | 钛合金蓝色直杆210mm 刮匙  | 把 | 1 | 　 |
| 12 | 显微钩 | 210杆状Φ0.6 | 钛合金蓝色直杆210mm 90°钝钩 | 把 | 1 | 　 |
| 13 | 显微钩 | 210杆状Φ1.0 | 钛合金蓝色直杆210mm 球头 直 | 把 | 1 | 　 |
| 14 | 显微钩 | 210杆状Φ1.0 | 钛合金蓝色直杆210mm 球头 90°短 | 把 | 1 | 　 |
| 15 | 显微钩 | 210杆状Φ1.0 | 钛合金蓝色直杆210mm 球头 45°短 | 把 | 1 | 　 |
| 16 | 显微冲洗吸引管 | 160Φ2.0 | 特级不锈钢雨滴式240mmx2.0mm柔性 | 把 | 1 | 　 |
| 17 | 显微冲洗吸引管 | 160Φ2.5 | 特级不锈钢雨滴式240mmx2.5mm柔性 | 把 | 1 | 　 |
| 18 | 显微冲洗吸引管 | 160Φ3.0 | 特级不锈钢雨滴式240mmx3.0mm柔性 | 把 | 1 | 　 |
| 19 | 显微冲洗吸引管 | 160Φ3.5 | 特级不锈钢雨滴式240mmx3.5mm柔性 | 把 | 1 | 　 |
| 20 | 显微冲洗吸引管 | 160Φ4.0 | 特级不锈钢雨滴式240mmx4.0mm柔性 | 把 | 1 | 　 |
| 21 | 显微持针钳 | 180 粗针 | 钛合金蓝色180×1.0 直 | 把 | 1 | 　 |
| 22 | 动脉瘤夹钳 | 180mm★ | 长度240mm 标准，记忆合金 | 把 | 1 | 　 |
| 23 | 咬骨钳 | 200\*1\*90° | 特级不锈钢 200mm 90° 宽1mm | 把 | 1 | 　 |
| 24 | 咬骨钳 | 200\*2\*90° | 特级不锈钢 200mm 90° 宽2mm | 把 | 1 | 　 |
| 25 | 咬骨钳 | 200\*3\*90° | 特级不锈钢 200mm 90° 宽3mm | 把 | 1 | 　 |
| 26 | 咬骨钳 | 200\*1\*130° | 特级不锈钢 200mm 130° 宽2mm | 把 | 1 | 　 |
| 27 | 咬骨钳 | 200\*2\*130° | 特级不锈钢 200mm 130° 宽3mm | 把 | 1 | 　 |
| 28 | 咬骨钳 | 200\*3\*130° | 特级不锈钢 200mm 130° 宽4mm | 把 | 1 | 　 |
| 29 | 显微钳 | 指圈式：180\*Φ3mm 直头 | 髓核钳-180mmx3mm直形环柄 | 把 | 1 | 　 |
| 30 | 消毒盒 | 400x260 | 400x260硅胶支架 | 把 | 1 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  合 计 | 　 | 30 | 　 |

**注：带**★**号项为关键参数要求（如有）。**

### 三、人员培训要求

 货物调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 四、货物质量及售后服务要求

 1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于1年。质保期从货物验收合格后算起。

### 五、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。