询比招标文件

（综合评分法）

项目名称：洛隆县宗教领域视频会议系统和电子监控采购项目

二〇二四年四月

**（综合评分法）**

### 一、询比采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **采购预算（万元）** | **成交供应商数量（名）** |
| 1 | 洛隆县宗教领域视频会议系统和电子监控采购项目 | 99.8 | 1 |

### 二、询比资格条件

**（一）一般资格条件**

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）特定资格条件**

无。

1. **采购服务内容**

洛隆县宗教领域视频会议系统和电子监控采购项目

**四、服务期**

供货期：45日历天（具体以签订合同为准）。

**五、付款方式**

根据合同签订条款具体约定。

### 六、联系方式

 采购人：中共洛隆县委员会统一战线工作部

联系人：何先生

电 话：18708053969

地 址：西藏昌都市洛隆县

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在西藏自治区昌都市电子卖场·服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**八、评选方法**

1、本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

2、定标原则：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。入围：是指采购人使用筛选工具后未筛除的供应商。

如供应商得分相同，采取随机抽取的方式确定。

**九、无效响应**

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

**十、其他**

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十一、供应商提交响应文件**

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商在平台填写的报价与电子文档的报价不一致的，以平台填写的为准。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

资格审查

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供（2021至2023任意一年）经会计师事务所出具的审计报告（成立不足一年的公司提供成立以来本公司的财务报表）； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺； |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1. 提供近一年任意2个月及以上社保（新成立公司提供成立以来的社保缴纳凭证）；
2. 提供近一年任意2个月及以上的依法纳税的证明，提供纳税证明凭证或零申报凭证。
 |
| 5 | 参与项目投标活动前三年内，在经营中没有重大违法记录 | 提供“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”“裁判文书网”网站查询截图并加盖单位公章 |
| 6 | 响应申请文件上传 | 符合要求的时间前上传 |
| 7 | 响应申请文件签字和加盖供应商公司鲜章 | 按响应文件要求签字和加盖供应商公司鲜章 |
| 8 | 响应申请书内容 | 比选申请书内容是否完整响应比选文件 |
| 说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。 |
| 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |

**评审标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评标项目** | **分值** | **评分依据** |
| 商务（15分） | 类似业绩 | 5 | 投标人须提供自2021年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。注：提供合同扫描件或中标通知书扫描件。 |
| 人员配备 | 10 | 1、拟投入项目的项目经理需同时具备CISP、ITIL、PMP认证，同时具备得5分，缺少其中一项不得分；2、拟投入项目的技术负责人需具备通信工程高级职称（人力资源和社会保障部门颁发）、CISP认证，同时具备得3分，缺少其中一项不得分；3、每具备1名高级网络工程师人员得1分，最多得2分；注：以上人员需提供身份证、资格证书复印件加盖公章并同时提供人员劳务合同证明，否则不得分。 |
| 服务方案评分（55分） | 技术参数 | 20 | 所投产品参数等各项性能指标能够完全响应或优于询比采购文件要求的会场产品参数的，得20分；每有一项不满足或负偏离扣2分，扣完为止；核心产品参数有一项不满足或负偏离的，该产品视为不满足产品要求，该项产品参数均视为不满足。注：项目核心产品（1、视频会议分体终端、2、视频会议一体终端）参数必须提供证明资料(具有检测资质的检测机构出具的检测报告、原厂厂家授权书等有效证明材料，仅填写响应但无有效证明材料或材料不完整的，该项参数将视为负偏离，不得分。） |
| 项目实施方案 | 20 | 根据供应商针对本项目所编制的实施方案进行评分，方案内容包含但不限于：①前期准备；②调试、安装人员配置；③培训方案；④项目实施重难点分析应对；⑤质量保证措施等。方案结构严谨，具有很强的针对性、实用性和可行性，能完全满足项目的采购需求，语言表述准确清晰，方案可信度高的得20分；服务方案在无缺项、漏项的基础上每有一项表述不完整、存在逻辑性错误、操作性不强的扣2分，方案任意一项缺项、各子项漏项扣4分，扣完为止。未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 15 | 根据供应商针对本项目的提供的售后服务方案，包括但不限于： ①售后服务范围、②售后响应时间、③售后服务承诺、④售后应急措施、⑤售后服务团队等，结构严谨，具有很强的针对性、实用性和可行性，能完全满足项目的采购需求，语言表述准确清晰，方案可信度高的得25分，每有一项表述不完整或不具有针对性的扣0.5分，每有一项内容缺陷扣1分，扣完为止。未提供不得分。内容缺陷是指：方案阐述的内容不符合询比采购文件相关要求；阐述内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的说明、缺少具体的实施措施；方案内容有明显缺失、描述内容不规范、不清晰、不具备可行性等情况。 |
| 价格评分（30分) | 价格评分 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。（需供应商提供小微企业目录查询截图，未提供或未按要求提供将视为供应商不为小微企业） |

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为 。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

公司地址：

联系电话：

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **服务方案**

*服务方案（格式自定）*

### 资格条件及其他证明文件

*按照采购文件要求提供扫描件*

---------------------------------------------------------------------------

**诚信声明（格式）**

项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、有效的营业执照、资质证书、业绩资料、提供2021-2023任意一年的财务审计报告、信誉证明等其他与本项目有关的资料等。

**五、****法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）**

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 主会场视频会议服务 | 分体终端 | 高清视频分体式会议终端(8M,1080P\*60fp H265编解码,3路高清视频采集，4路音频采集,支持HDMI、SDI、DVI、CVBS、XRL，支持WIFI,支持双HDMI输出；1、支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准2、★支持IPv4和IPv6双协议栈(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 3、★采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC架构、非工控机架构。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 4、★UI首页面支持显示设备IP地址、当前日期及时间、H.323注册状态、SIP注册状态；(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)5、★UI首页面具备“快速指南”功能入口，通过快速指南能方便引导客户进行网络配置、服务配置、快速创会等操作。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)6、★支持在UI首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 7、★IP线路下，会议速率支持 64Kbps—10Mbps。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)8、★支持H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.265等视频编解码协议。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 9、★支持4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF等图像分辨率。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)10、支持G.719、AAC-LC、G.711 a、G.711 u、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729A、MP3等音频协议，支持立体声音频效果。11、★支持4K高清视频解码，支持4K图像输出，连接4K显示器图像显示正常。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)12、★支持分屏画面输出，输出屏最大显示28个视频图像，支持辅流、音频会场和视频会场混合排列。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 13、★最大支持主流1080P@60fps情况下，辅流支持4K@25fps。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 14、★具备不少于3路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口，和1路标清视频输入接口和1路标清视频输出接口；至少具备以下接口类型，非线缆转接实现：HDMI、3G-SDI、DVI、CVBS等（提供终端实物的背板截图，并进行详细标注说明）15、★提供不少于7路音频输入接口、6路音频输出接口，具备模拟卡侬头、数字麦克风输入接口、6.35mm音频接口。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 16、★支持在192Kbps带宽下召开720P30会议，在384Kbps带宽下召开1080P30会议，在768Kbps带宽下召开1080P60会议，音视频流畅。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 17、★会议语音模式中80%网络丢包情况下，会议正常进行，声音清晰流畅，可准确理解。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)18、将设定的配置文件放到U盘中，支持通过USB接口自动导入导出配置，减少用户后期维护。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)19、★支持视频模式与语音模式，在网络状态不佳的情况下，可以从视频模式切换成语音模式，进行语音会议。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)20、★支持在会议中，自动识别辅码流视频并显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)21、★非联网情况下，终端支持本地视频录制及存储功能；终端可直接对录制文件进行播放，支持多分屏文件播放功能，也可将录制文件导出进行回放。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)22、★会议中，终端插入U盘后，支持本地视频录制及存储功能。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)23、★支持RTSP协议，将高清IPC(网络摄像机)作为视频源，以4K画质接入视频会议终端，可作为辅流图像源加入视频会议或直接输出到显示器，图像清晰流畅。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)24、每个终端会场可以叠加会场名称、横幅、短消息，语言可选（字体大小、颜色）。可以在会议中向会场实时广播滚动字幕，可以向特定会场发送滚动字幕，字幕语言、字体大小、颜色自由可调。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 25、支持单屏双显、双屏双显、单屏三显、三屏三显等显示模式，最多可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像、辅流图像。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)26、支持遥控本端摄像头，或者遥控远端摄像机、支持预置位存储和调用27、支持虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入28、终端可自主发起多点会议，通过地址本选取1个或多个会场发起会议，无需通过会控平台操作29、支持主席会控功能，申请主席后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、延长会议、结束会议、释放主席等功能。30、★支持在会议活动画面上实时动态显示麦克风和音响状态。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明)31、支持在H.323协议下，SRTP、H.235加密；支持在SIP协议下，TLS加密；支持 AES 128/256 媒体流加密算法，保证会议安全。32、★支持在终端web控制软件上，对终端进行控制和管理，在终端web上进行参数设置、图像监控预览（本地图像和远端图像）、摄像机控制（上、下、左、右、缩、放等操作）、升级等功能。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) 33、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络带宽检测和信息统计、音频自检、会议状态检测诊断、日志、远程升级维护等功能。(提供国家工信部认可的国家级权威机构检测报告证明) | 台 | 1 |  |
| 2 | 会议摄像头 | 1080P\*60fps分辨率,12倍光学变焦,210万像素，支持HDMI、SDI、CVBS等标准视频接口； | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议麦克风 | 360°全向拾音，拾音距离为3米，采样频率48KHz，内置3A处理,内置支持扬声器，支持无线，内置无线传输适配器， | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频会议显示设备 | 屏幕尺寸65寸，物理分辨率3840\*2160， | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频会议专用推车 | / | 台 | 1 |  |
| 6 | 会议控制电脑 | 台式品牌电脑（配置：I5/8G/128G以上，含显示设备、键盘鼠标） | 台 | 1 |  |
| 7 | 辅材 | 含辅材、接电、插线板、电源线、音频线、高清线、标签等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 分会场视频会议服务 | 便携式一体终端 | 4K极清一体化会议终端(8M,4K\*60fp H264 H265编解码,定焦镜头支持电子变倍,800万像素，110度水平视角，支持WIFI,支持双HDMI输出；1、★支持三合一设计,内置编解码器、摄像头、麦克风。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）2、内置1080P60高清摄像机，采用1/2.8英寸CMOS，最高达850万像素3、★支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准. （提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）4、★IP线路下，会议速率支持128Kbps—8Mbps。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）5、★支持在UI首页面上对本地画面、演示流进行实时监控和预览（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）6、★UI首页面支持显示设备IP地址、当前日期及时间、H.323注册状态、SIP注册状态。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）7、★UI首页面具备“快速指南”功能入口，通过快速指南能方便引导客户进行网络配置、服务配置、快速创会等操作。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）8、★支持H.264、H.264 BP、H.264 HP等视频协议9、支持1080P25/30fps、720P50/60fps 、720P25/30fps、4CIF、CIF图像分辨率. （提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）10、支持Opus、G.711等音频协议，支持立体声音频效果，可达20KHz以上的宽频语音效果11、★支持H.239和BFCP标准双流协议. （提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）12、★在192Kbps带宽下召开720P30会议， 在384Kbps带宽下召开1080P30会议，音视频基本流畅。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）13、具备超强抗丢包能力，支持35%网络丢包情况下，会议图像清晰流畅、无马赛克。14、★支持会议中80%网络丢包情况下，声音清晰流畅，可准确理解。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）15、★支持U盘连接到终端，通过USB接口自动导入配置，支持将终端配置导出保存至U盘中。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）16、★支持视频模式与语音模式，在网络状态不佳的情况下，可以从视频模式切换成语音模式，进行语音会议。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）17、支持PC 在与视频会议终端网络可达时,可以通过Wi-fi或有线网络将桌面图像发送到视频会议终端作为辅流图像源,图像清晰流畅。PC和终端之间无需通过视频线缆连接18、★非联网情况下，终端支持本地视频录制及存储功能；终端可直接对录制文件进行播放，支持多分屏文件播放功能，也可将录制文件导出进行回放。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）19、★支持RTSP协议，将高清IPC(网络摄像机)作为视频源，以1080P画质接入视频会议终端，可作为辅流图像源加入视频会议或直接输出到显示器，图像清晰流畅（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）20、支持终端会场可以叠加会场名称、横幅，语言可选（字体大小、颜色）。可以在会议中向会场实时广播滚动字幕，字幕语言、字体大小、颜色自由可调21、★视频会议终端支持三显输出功能，可以在一个显示设备上输出显示远端图像、本端图像、双流图像（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）22、MCU预定好会议后，支持在终端的会议日程上显示24小时内的会议列表，用户可根据会议时间选择并加入其中一个会议23、★支持主席会控功能，申请主席后能够实现点名发言、添加/删除会场、静闭音、邀请终端入会、强制终端退会、延长会议、结束会议等功能（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）24、支持在PC机上通过WEB方式对设备进行控制和管理。（提供国家工信部认可的权威机构检测报告证明）25、★具备不少于1路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和1路高清视频输出接口26、★具备至少1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，支持接入鹅颈麦克风、调音台或扬声器27、具备1个10M/100M IP网络接口 | 台 | 15 | 16个寺管会 |
| 9 | 全向麦克风 | 拾音方式：360度全向拾音• 拾音距离：6米拾音半径• 采样率：48KHz• 频响：100Hz – 20kHz• 灵敏度： -36dB | 台 | 15 |  |
| 10 | 视频会议显示设备 | 屏幕尺寸65寸，物理分辨率3840\*2160，视频制式PAL NTSC | 台 | 15 |  |
| 12 | 视频会议专用推车 | / | 套 | 15 |  |
|  | 辅材 | 音频线、视频线、插线板、电源线等 | 套 | 15 |  |
| 13 | 视频监控延伸服务 | 400万红外枪机 | 400万红外枪机 | 台 | 80 |  |
| 14 | 室外防水箱 | 定制 | 套 | 80 |  |
| 15 | 枪机电源 | 定制 | 套 | 80 |  |
| 16 | 枪机支架 | 定制 | 套 | 80 |  |
| 17 | 汇聚千兆交换机 | 24口 | 套 | 1 |  |
| 23 | 电源线 | 2\*1.5 | 米 | 6160 |  |
| 24 | 网线 | 超5类 | 米 | 6160 |  |
| 25 | PVC管 | PVC管 | 米 | 6160 |  |
| 26 | 其他 | 卡钉、接头、插线板、接线子等辅材及接入服务 | 套 | 80 |  |
| **序号** | **服务项** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 主会场系统集成服务 | 系统集成费 | 含系统调试，系统培训、分会场调会测试、系统对接等 | 项 | 1 |  |
| 2 | 主会场施工服务 | 施工服务 | 含运输、测试、设备安装等 | 项 | 1 |  |
| 3 | 监控施工服务 | 监控设备集成 | 含设备采购、运输、测试、系统调试，系统培训等 | 项 | 80 |  |
| 4 | 分会场视频会议系统集成服务 | 视频会议系统集成 | 含设备采购、运输、测试、系统调试，系统培训等 | 项 | 15 |  |
| 5 | 机房设备搬迁 | 智慧寺庙机房设备搬迁 | 智慧寺庙机房设备搬迁 | 项 | 1 |  |
| 6 | 网络调测费 | 网络调测费 |  | 项 | 93 |  |
| 序号 | 服务项 | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 防火墙 | 防火墙 | 1、防火墙整机网络层吞吐量（双向）≥17Gbps，防火墙整机 TCP 并发≥4000 万，防火墙整机 TCP 新建≥200 万；2、包含应用识别、IPSec VPN、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、虚拟防火墙功能；3、IPS 特征库签名数量≥10000 个，病毒库数量≥500 万。4、单台实配：GE Combo≥8 个，千兆光口≥2个。可额外扩展万兆光口≥2 个，虚拟防火墙数量≥100，128G固态硬盘,4T机械硬盘 | 套 | 1 |  |
| 2 | 防火墙软件 | 防火墙软件 | 防火墙软件内嵌 | 套 | **1** |  |
| 3 | 安装调试服务 |  |  | **项** | **1** |  |
| **序号** | **服务项** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 视频会议终端授权服务 | 硬终端授权费 | 硬终端会议平台接入授权使用费元/月/方 | 元/月/方 | 16 | 用于16个会议终端设备平台授权 |
| 2 | 视频接入 | 视频接入 |  | 元/月/台 | 80 |  |
| 3 | 视频云存储服务（12个月） | 视频云存储服务（12个月） |  | 元/月/点位 | 80 | 1M码流，30天回看 |
| 4 | 网络服务 | 互联网 | 上行20M下行20M | 元/月/条 | 93 |  |

注：本项目运营服务期为一年，具体以与业主签订合同为准，同时供应商需按照清单内产品对县主会场、未通有线网络的寺庙进行网络安装、设备安装、调试和布置；并对所安装设备进行技术培训、设备调试、技术咨询，保证单位工作人员能流畅操作设备以及后期问题的处理，且供应商需对会议系统和监控等所有设备进行保密处理，确保设备的保密性。