#### **视频会议设备参数要求（1套）**

摄像头：

* 4K超清；829万像素
* 12倍光学变焦，16倍数字变焦
* 内置双麦克风
* 71℃广角
* ToF激光测距快速聚焦

麦克风

* 6米拾音全向麦克风
* 拓展麦\*2
* 一拖二无线级联

**相机1参数要求（1个）**

曝光控制 标准ISO感光度 ISO 64-25600

电池类型: 锂离子电池组EN-EL15c

外接电源:支持外接电源

存储介质：CFexpress存储卡；XQD卡；SD卡；SDHC卡；SDXC卡

连拍速度：高达约120幅/秒

有效像素：4571万

接口：HDMI

焦点数量：493个

传感器类型：CMOS

液晶屏类型：上下翻折屏；触摸屏；侧翻屏

取景器类型：电子取景器

液晶屏像素：210万

**相机2参数要求（1个）**

曝光控制：标准ISO感光度 ISO 64-25600

电池类型：锂离子电池组 EN-EL18d

外接电源：支持外接电源

存储介质：CFexpress B存储卡槽

连拍速度：高达约120幅/秒

有效像素：4571万

接口：HDMI

焦点数量：493个

传感器类型：CMOS

液晶屏类型：旋转屏

取景器类型：电子取景器

液晶屏像素：210万

**【备注】相机1与相机2要求为同一品牌**

**相机镜头1参数要求（1个）**

格式：FX/35mm

焦距：70-200mm

最大光圈：f/2.8

最小光圈：f/22

镜头结构：18组21片

视角：FX格式34°20’-12°20’, DX格式22°50’-8°

VR减震：提供

**相机镜头2参数要求（1个）**

格式：FX/35mm

焦距：24-70mm

最大光圈：f/2.8

最小光圈：f/22

镜头结构：15组17片

视角：FX格式84°-34°20’, DX格式61°-22°50’

最近对焦距离：约0.38m（至焦平面，所有变焦位置）

光圈叶片：9片（圆形光圈孔）

涂层：纳米结晶涂层，氟涂层，抗反射高清涂层

滤镜尺寸：82mm（P=0.75mm）

**相机镜头3参数要求（1个）**

格式：FX/35mm

焦距：85mm

最大光圈：f/1.8

最小光圈：f/16

镜头结构：8组12片

视角：FX格式28°30’, DX格式18°50’

最近对焦距离：约0.8m（从焦平面开始）

光圈叶片：9片（圆形光圈孔）

涂层：纳米结晶涂层

滤镜尺寸：67mm（P=0.75mm）

**相机内存卡（8个）**

容量：1TB及以上

读取速度: 1750MB/s

写入速度: 1420MB/s

类型：CFexpress存储卡，适用于相机

**闪光灯（2个）**

功率：76Ws

内置锂电池：7.2V/2980mAh

全功率闪光：480次

回电时间：1.5s

闪光持续时间：1/300s—1/20000s

重量/体积：530g/195\*75\*59mm

**三脚架（2个）**

最高高度：1600mm

最低高度105mm

不升中轴高：1330mm

收纳高度：432mm

脚架净重：1.14kg

最大承重：5kg

最大管径：25mm

中轴倒置：提供该功能