|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1 观察方向 0°（直视）  2 视野角度 ≥170°  \*3 观察距离 2~100mm  4 弯曲角度 上：≥180° 下：≥180° 左：≥160° 右：≥160°  5 先端部外径 ≤12.0mm  6 弯曲部直径 ≤12.0mm  \*7 钳道内径 ≥3.8mm  8 工作长度 ≥1330mm（M）/1520mm（I）  9 全长 ≤1650mm（M）/1840mm（I）  10 硬度可调 有  11 精准传导 有  12 顺应弯曲 有  13 前射水 有  \*14 特殊光模式 提供≥3种特殊光检查功能，利于早癌病变观察和诊断。  15 具备电子分光技术 提供≥10种预设，预设可调，利于早癌病灶筛查和诊断 | 内镜，活检帽、吸引及送气送水按钮共10套，放大用黑色硅胶帽10个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|