**东源县房拆迁办公室装修**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项名称** | **单位** | **数量** | **计算公式** | **备注** |
| **三楼会议室搬扦人工** | **天** | **5** | **280** | **龙骨水泥板隔墙** |
| **安装、隔墙面** | **㎡** | **140.76** | **8.1×3.4×2、4.3×3.4×2**  **（3.4＋4）×3.4×2** |  |
| **门三套** | **套** | **3** |  | **含五金锁** |
| **铝天花** | **㎡** | **49.5** |  | **加厚板60×60** |
| **石膏板天花** | **㎡** | **12** |  | **双层板** |
|  |  |  |  |  |
| **窗头盒** | **米** | **10** |  |  |
| **会议室天花** | **㎡** | **93.95** | **8.7×8.5**  **加边、20平方** | **双层板** |
| **窗头盒** | **米** | **15** | **15米** |  |
| **水电** |  |  |  |  |
| **4平方线** | **米** | **450** |  | **线糟安装** |
| **2.5平方线** | **米** | **400** |  |  |
| **1.5平方线** | **米** | **650** |  |  |
| **总开关** | **个** | **2** |  |  |
| **开关插座** | **个** | **65** |  |  |
| **大灯** | **台** | **5** |  |  |
| **统灯** | **只** | **55** |  |  |
| **T5灯管** | **米** | **42** |  |  |
| **音响线** | **米** | **100** |  |  |
| **音响插座** | **个** | **4** |  |  |
| **铝天花灯** | **个** | **8** |  | **60×60** |
| **会议室拆墙** | **㎡** | **56.7** |  | **三楼含人工担下地面** |
| **拆天花** | **㎡** | **73.95** |  |  |
| **拆卫生间墙面** | **㎡** | **11.22** |  | **三楼含人工担下地面** |
| **拆卫生间墙面** | **㎡** | **11.22** |  | **二楼** |
| **人工铲墙面瓷片** | **㎡** | **26** |  | **含人工担** |
| **三楼开窗** | **㎡** | **3.2** |  | **含人工担** |
| **铝窗** | **㎡** | **2.4** |  |  |
| **水泥沙浆修窗边** | **米** | **5** |  |  |
| **水泥沙批墙面** | **㎡** | **48** |  |  |
| **卫生间拆地** | **㎡** | **6** |  | **含人工担下楼**  **（三楼）** |
| **地面瓷片** | **㎡** | **3** |  |  |
| **地脚线** | **米** | **48** |  |  |
| **茶水柜** | **套** | **2** | **长168，宽60，高80** | **金不锈钢柜门页** |
| **水龙头** | **套** | **2** |  | **含角水阀冷热水龙头** |
| **不锈钢盒** | **个** | **2** |  | **含排水** |
| **拆装自来水排水人工** | **天** | **2** |  | **师傅人工** |
| **窗台石加厚板** | **米** | **6.8** |  | **磨边** |
| **讲台砌砖** | **米** | **8.5** |  | **高15公分含批挡** |
| **填石粉** | **立方** | **2.3** |  | **含人工担** |
| **讲台印度红大理石** | **㎡** | **16.8** | **8.5×1.8、0.16×8.5** |  |
| **加厚磨边** | **米** | **8.1** |  |  |
| **安装水管自来水** | **米** | **68** |  | **6分管** |
| **2立方水塔** | **个** | **1** |  | **含架加厚，四楼天面** |
| **上水增压机** | **台** | **1** |  | **400W含配件** |
| **下水增压机** | **台** | **1** |  | **200W含配件** |
| **水制** | **个** | **7** |  | **1寸** |
| **搞卫生人工** | **天** | **2** |  |  |
| **清余泥** | **车** | **3** |  | **含上车运10公里** |
| **停车场修缮地面** |  |  |  | **人工料300** |
| **拆、装玻璃** | **块** | **3** |  | **人工料300** |
| **三楼批灰油漆** | **㎡** | **490.53** |  |  |
| **走道** | **㎡** | **85** |  |  |
| **楼梯** | **㎡** | **9** |  |  |
| **二楼** | **㎡** | **125** |  |  |
| **一楼油漆** | **米** | **30** |  |  |