**附件：**

**（1）设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 品牌 | 型号 |
|
| 门卫 | 车牌识别摄像头 | 2 | 套 | 海康威视 | DS-TCG205-E，含识别LED 屏及安装支架 |
| 补光灯 | 2 | 个 | 大华 | DH-PFM522-D1 |
| PLC控制器 | 1 | 台 | 西门子 | S7-200 SMART 6ES7288-1SR20-0AA1 |
| 8口交换机 | 1 | 台 | TP | 八口千兆 TL-SG1008D |
| PDA手持终端 | 2 | 台 | 优博讯 | DT50，支持读取身份证物理ID， 身份证号码，二维码，提供开发授权及开发包 |
| 人证比对终端 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-K56A0 |
| 防砸雷达 | 2 | 个 | 海康威视 | 79G毫米波 |
| 无线路由器 | 1 | 台 | 睿易 | RG-EAP212(G) |
| 地磅 | 自助检斤终端机 | 2 | 套 | 定制可升降 | 身份证阅读器（明华澳汉Q3S-5302Z-YKT），24寸高亮触摸防寒显示器，网络呼叫终端 2台（美一单键TB-EZ8216），打印机 2台（DPM76-004,RS232接口，研科数码），16口交换机 1台，串口服务器 2台（摩莎NPort5110） |
| 嵌入式主机 | 1 | 套 | 华为 | i7-10700CPU，内存≥8G,256G ，固态硬盘，Windows10 64 专业版 |
| HDMI一分二分配器（光转HDMI） | 1 | 台 | 绿联 | HDMI分配器（光转HDMI 1分2） |
| 车牌识别摄像头 | 2 | 套 | 海康威视 | DS-TCG205-E |
| 补光灯 | 2 | 个 | 大华 | DH-PFM521-D1 |
| 摄像头 | 3 | 套 | 海康威视 | DS-2CD2T47FWDP2V2-LS |
| 道闸 | 2 | 套 | 海康威视 | DS-TMG420 |
| 红外光栅 | 4 | 对 | 艾礼富 | ABI30-1388 |
| 三色指示灯 | 4 | 套 |  | 三色指示灯，包含立杆支架 |
| 串口服务器 | 1 | 台 | 摩莎 | NPort5110 |
| PLC控制器 | 1 | 台 | 西门子 | S7-200 SMART 6ES7288-1SR20-0AA1 |
| 8口交换机 | 1 | 台 | TP | 八口千兆 TL-SG1008D |
| 防砸雷达 | 2 | 个 | 海康威视 | 79G毫米波 |
| HDMI转换器（光转HDMI） | 2 | 台 | 绿联 |  |
| 红外光栅不锈钢罩 | 4 | 对 | 定制 |  |
| AC控制器 | 1 | 台 | 睿易 | RG-NBC 256 |
| 机柜 | 1 | 个 | 图腾 | 设备集合，带电源。600\*600\*2000 |
| 理货员 | PDA手持终端 | 8 | 台 | 优博讯 | DT50，支持读取身份证物理ID， 身份证号码，二维码，提供开发授权及开发包 |
| 无线路由器 | 5 | 台 | 睿易 | RG-EAP262(G) |
| 集控中心 | LE系统服务器 | 1 | 台 | 戴尔 | 戴尔（DELL） PowerEdge R750 机架式服务器主机至强双路慧采 2\*银牌4310 16G内存 2\*4T企业级 H33 |
| 文件服务器 | 1 | 台 | 戴尔 | 戴尔（DELL）PowerEdge T150 至强四核E-2314 2.8G/16G/3\*4T(SATA)企业级 |
| 监控主机 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-7716N-K4-V2 （无硬盘） |
| 控制主机 | 1 | 台 | 华为 | 办公电脑 商用台式机小机箱电脑主机（i5 16G 256G+1T WiFi )主机+23.8英寸显示器 |
| 监控硬盘 | 4 | 块 | 希捷 | ST8000HKVS002(标配)/监控盘 |
| 监视电视 | 2 | 台 | 小米 | ES75（75寸） |
| 监控视频解码器 | 1 | 台 | GOSAFE | DE6509S |
| 语音呼叫主机 | 1 | 套 | 美一 | 网络呼叫主机 TBV-DZ-8110 |
| 机柜 | 1 | 个 | 图腾 | 设备集合，带电源1000\*600\*2000 |
| 8口交换机 | 1 | 台 | TP | 八口千兆 TL-SG1008D |
| 司机大厅 | 自助终端机 | 1 | 套 | 定制 | 大堂式自助终端，包括：身份证阅读器（明华澳汉Q3S-5302Z-YKT），24寸高亮触摸防寒显示器，电脑i7-10700CPU 内存≥8G,256，Windows10 64专业版，摄像头 罗技C270，打印机（DPM76-004,RS232接口，研科数码），8口交换机（H3C Mini S8G-U） |
| 摄像头 | 3 | 套 | 海康威视 | DS-2CD2T25-I5包含支架或吊架。 |
| 排队主机 | 1 | 台 | 华为 | 办公电脑 商用台式机小机箱电脑主机（i5 16G 256G+1T WiFi )主机+23.8英寸显示器 |
| 信息显示电视 | 1 | 台 | 小米 | ES75（75寸） |
| 语音播报 | 1 | 套 |  | 包含：音频发射器1台、无线音箱2台 |
| 线材管材 | 网线 | 900 | 米 | 国产 | CAT6 |
| 电源线 | 500 | 米 | 国产 | RVV3\*1.5 |
| 电源线 | 600 | 米 | 国产 | RVV3\*1.0 |
| 控制线 | 500 | 米 | 国产 | RVV2\*1.0 |
| 尼龙管 | 100 | 米 | 国产 | 直径32 |
| PVC管 | 50 | 根 | 国产 | 6分 |
| PVC线槽 | 40 | 根 | 国产 | 40mm |
| 监控八棱杆 | 4 | 根 | 定制 | 6.5米，热镀锌 |
| 监控杆基础 | 4 | 个 | 定制 |  |
| 插排 | 6 | 个 | 公牛 | 6位 |
| 安装辅材 | 1 | 批 | 国产 |  |
| 技术服务费 |  |  |  |  |  |

具体详见招标文件全部内容。